|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товаров | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара | | | | Кол-во, компл. |
| Наименование показателя товара | | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником |
| 1. | Тактильное домино | 1. | Набор поставляется в фанерной коробке | наличие |  | 1 |
| 1.1. | Коробка имеет выдвижную крышку | Наличие |  |
| 1.2. | Коробка отшлифована и покрыта бесцветным лаком. Не имеет шероховатостей, заусенцев, зазубрин | Наличие |  |
| 1.3. | Габариты коробки | Не менее 31\*16см |  |
| Состав набора | | | |
| 2. | Методические рекомендации под редакцией Лазаревой О.В., Клыгина М.В., Тур К.А. | Наличие |  |
| 2.1. | Количество развивающих игр | Не менее 5 шт |  |
| 2.2. | Каждая игра имеет 5 модификаций | Наличие |  |
| 2.3. | Формат | Не менее А5 |  |
| 2.4. | Полноцветная печать | Наличие |  |
| 3. | Методические материалы по коррекции речи | Наличие |  |
| 3.1. | Состоит из разделов   1. Проработка ударений и интенсивности (громкость) звука (речи) 2. Слитность и раздельность произношений слов 3. Проработка звонких-глухих согласных | Наличие |  |
| 3.2. | Раздел проработки ударения и интенсивности (громкость) звука (речи). Состоит из шкалы светодиодов, которая загораются по мере возрастания интенсивности звука | Наличие |  |
| 3.3. | Раздел проработки слитности и раздельности произнесения слогов, слов, фраз.  Шкала светодиодов, выходящая из схематичного изображения рта, загорается по мере произношения слов на слитность. В программном обеспечении реализована автономная возможность распознавания речи, при этом не требуется выхода в интернет. В случае успешного (плавного) произношения слова шкала светодиодов плавно загорится и контур схематичного изображения головы человека со ртом засветится зеленым цветом, при прерывании произношения (заикании) контур светится красным и "движение" светодиодов прерывается. | Наличие |  |
| 3.4. | Раздел проработки звонких-глухих согласных.  Пары для проработки звонких/глухих Б-П, Д-Т, Г-К, В-Ф,З-С, Ж-Ш. В случае успешного произношения звонкого согласного звука загорается индикация в виде зеленой галочки, в случае не успешного - красный крест. Возможность записи успешного произношения. | Наличие |  |
| 4. | Мешочек с завязкой | Не менее 1 шт |  |
| 4.1. | Размер | Не менее 30\*40см |  |
| 4.2. | Материал | Текстиль, бежевого цвета |  |
| 5. | Тканевые очки | Не менее 1 шт |  |
| 5.1. | Размер | Не менее 16\*7см |  |
| 5.2. | Эластичная резинка | Толщина не менее 15мм |  |
| 6. | Фанерные костяшки | Наличие |  |
| 6.1. | Кол-во костяшек | Не менее 28 шт |  |
| 6.2. | Размер | Не менее 10\*5см |  |
| 6.3. | Толщина | Не менее 8мм |  |
| 6.4. | Тактильные элементы вклеены в специальные ниши, выфрезерованные в костяшках | Наличие |  |
| 6.5. | Форма тактильных элементов | Квадрат |  |
| 6.6. | Размер тактильных элементов | Не менее 36\*36мм |  |
| 6.7. | Костяшки отшлифованы, не имеют острых углов, покрыты прозрачным лаком | Наличие |  |
| 6.8. | Кол-во видов тактильных элементов | Не менее 7 шт |  |
| 6.9. | Тактильный элемент «Искусственная трава» | Не менее 8 шт |  |
| 6.10. | Ковролин с синими оттенками | Не менее 8 шт |  |
| 6.11. | Фетр оранжевого цвета | Не менее 8 шт |  |
| 6.12. | Пробка коричневого цвета с черными вкраплениями | Не менее 8 шт |  |
| 6.13. | Черный пластик с песочной текстурой | Не менее 8 шт |  |
| 6.14. | Поверхность из акрилового зеркала | Не менее 8 шт |  |
| 6.15. | Текстильный материал малинового цвета | Не менее 8 шт |  |