|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товаров | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара | | | | Кол-во, компл. |
| Наименование показателя товара | | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником |
| 1. | Знакомство с формой | 1. | Набор поставляется в фанерной коробке | наличие |  | 1 |
| 1.1. | Коробка имеет выдвижную крышку | Наличие |  |
| 1.2. | Коробка отшлифована и покрыта бесцветным лаком. Не имеет шероховатостей, заусенцев, зазубрин | Наличие |  |
| 1.3. | Габариты коробки | Не менее 31\*16см |  |
| Состав набора | | | |
| 2. | Методические рекомендации под редакцией Лазаревой О.В., Клыгина М.В., Тур К.А. | Наличие |  |
| 2.1. | Количество развивающих игр | Не менее 5 шт |  |
| 2.2. | Каждая игра имеет 5 модификаций | Наличие |  |
| 2.3. | Формат | Не менее А5 |  |
| 3. | Методические материалы по коррекции речи | Наличие |  |
| 3.1. | Состоит из разделов   1. Проработка ударений и интенсивности (громкость) звука (речи) 2. Слитность и раздельность произношений слов 3. Проработка звонких-глухих согласных | Наличие |  |
| 3.2. | Раздел проработки ударения и интенсивности (громкость) звука (речи). Состоит из шкалы светодиодов, которая загораются по мере возрастания интенсивности звука | Наличие |  |
| 3.3. | Раздел проработки слитности и раздельности произнесения слогов, слов, фраз.  Шкала светодиодов, выходящая из схематичного изображения рта, загорается по мере произношения слов на слитность. В программном обеспечении реализована автономная возможность распознавания речи, при этом не требуется выхода в интернет. В случае успешного (плавного) произношения слова шкала светодиодов плавно загорится и контур схематичного изображения головы человека со ртом засветится зеленым цветом, при прерывании произношения (заикании) контур светится красным и "движение" светодиодов прерывается. | Наличие |  |
| 3.4. | Раздел проработки звонких-глухих согласных.  Пары для проработки звонких/глухих Б-П, Д-Т, Г-К, В-Ф,З-С, Ж-Ш. В случае успешного произношения звонкого согласного звука загорается индикация в виде зеленой галочки, в случае не успешного - красный крест. Возможность записи успешного произношения. | Наличие |  |
| 4. | Рамки для вкладышей: квадратных, треугольных, круглых, овальных и прямоугольных вставок | Не менее 5 шт |  |
| 4.1. | Дополнительная рамка-шнуровка, с отверстиями, изображающими геометрические фигуры | Не менее 1 шт |  |
| 4.2. | Размер | Не менее 24\*24см |  |
| 4.3. | Материал | Фанера |  |
| 5. | Вкладыши геометрических фигур | Не менее 25 шт |  |
| 5.1. | Толщина вкладышей должна быть больше толщины рамок | Наличие |  |
| 5.2. | Материал | Фанера |  |
| 5.3. | Торцы рамок и вкладышей закруглены, рамки не имеют шероховатостей, острых углов, отшлифованы, покрыты лаком | Наличие |  |
| 6. | Шнурок с деревянным наконечником с одной стороны и деревянной иголкой с другой стороны | Наличие |  |
| 7. | Вкладыши должны иметь отверстия, диаметр позволяет беспрепятственно вставлять иголку шнурка | Наличие |  |
| 8. | Кукла мальчик, девочка | Наличие |  |
| 9. | Набор цветных карандашей, 12 шт | Наличие |  |
| 10. | Тканевый мешочек с застежкой | Наличие |  |