**Секвенсор с регулируемым углом наклона и переключателем - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/sekvensor\_s\_reguliruyemym\_uglom\_naklona\_i\_pereklyuchatelem**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/sekvensor_s_reguliruyemym_uglom_naklona_i_pereklyuchatelem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Секвенсор с регулируемым углом наклона и переключателем  ОКПД 32.99.53.130  *Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Круглый корпус на подставке, на котором размещена большая встроенная кнопка со светодиодными лампочками. Устройство позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥10 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥30 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥5 | мин |  |
| Качественная | Светодиодная индикация работы | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | LED дисплей, отображающий текущий уровень записи/воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Качество записи/воспроизведения MP3 | ≥128 | Кбит/сек |  |
| Качественная | Регулировка громкости воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Наклон корпуса | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание | Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте. |  | Значение не может изменяться |