**Семиуровневый конструктор-коммуникатор с рамками - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/semiurovnevyj-konstruktor-kommunikator-s-ramkami**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/semiurovnevyj-konstruktor-kommunikator-s-ramkami)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Семиуровневый конструктор-коммуникатор с рамками  ОКПД 32.99.53.130  *Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой фигурный корпус, на котором располагаются кнопки для записи и воспроизведения сообщений под съемными рамками с разным количеством секций, под рамки крепится карточка с изображениями. Съёмная рамка разделяет кнопки коммуникатора на секции. Устройство позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Назначение | Предназначен для индивидуального использования одним ребенком и групповых занятий с детьми, имеющих проблемы со слуховым, зрительным, тактильным восприятием и коммуникацией. |  |  |
| Количественная | Количество кнопок записи/воспроизведения | ≥16 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥16 | шт |  |
| Количественная | Общее число сообщений | ≥217 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥7 | шт |  |
| Количественная | Общее количество рамок с разделением на секции | ≥5 | шт |  |
| Количественная | Количество рамок с 1 секцией | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество рамок с 2 секциями | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество рамок с 4 секциями | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество рамок с 8 секциями | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество рамок с 16 секциями | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥60 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥300 | мин |  |
| Качественная | LED дисплей, отображающий текущий уровень записи/воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Регулировка громкости воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Качество записи/воспроизведения MP3 | ≥128 | Кбит/сек |  |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок | Ударопрочный пластик |  | Указать конкретное значение |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание | Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте. |  | Значение не может изменяться |