**Игровой коммуникатор с площадкой под конструктор - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/igrovoy\_kommunikator\_s\_ploshchadkoy\_pod\_konstruktor**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/igrovoy_kommunikator_s_ploshchadkoy_pod_konstruktor)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Игровой коммуникатор с площадкой под конструктор  ОКПД 32.99.53.130  *Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой прямоугольный корпус, верхняя часть которого имеет рельефную поверхность, предназначенную для прикрепления элементов конструктора. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Назначение | Предназначен для детского общего развития и развития и социализации детей, имеющих проблемы со слуховым, тактильным, зрительным восприятием и коммуникацией. |  |  |
|  | Количество кнопок для записи и воспроизведения | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥10 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥10 | сек |  |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание: батарейки АА 3 шт, в комплекте. | наличие |  | Значение не может изменяться |