**Коммуникатор с независимой словесной передачей информации 180 сообщений - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/kommunikator\_s\_nezavisimoy\_slovesnoy\_peredachey\_informatsii\_180\_soobshcheniy**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/kommunikator_s_nezavisimoy_slovesnoy_peredachey_informatsii_180_soobshcheniy)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Коммуникатор с независимой словесной передачей информации 180 сообщений  ОКПД 32.99.53.130  *Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой корпус прямоугольной формы с кнопками, позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Назначение | Предназначен для развития невербальных (неговорящих) детей путём налаживания контакта при помощи технологии радиочастотной идентификации. |  |  |
| Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥5 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥5 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥36 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥60 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥180 | мин |  |
| Качественная | Технология радиочастотной идентификации | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Качество записи/воспроизведения MP3 | ≥128 | Кбит/сек |  |
| Качественная | Регулировка громкости воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Светодиодная индикация работы | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | LED дисплей, отображающий текущий уровень записи/воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание | Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте. |  | Значение не может изменяться |