|  |
| --- |
| ***4-вариантный сканер-коммуникатор*** |
| Общее описание | 4-вариантный сканер-коммуникатор предназначен для развития и реабилитации детей, имеющих проблемы со слуховым, тактильным, зрительным восприятием и коммуникацией (ДЦП, аутизм, СДВГ и т.д.). Это устройство обеспечивает 4 режима— инверсный метод сканирования, режимы воспроизведения: автоматический, два переключателя и пошаговый. Изготовлено из высококачественного ударопрочного пластика, имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов. | Соответствие |
| Общее время записи, мин | Не менее 5 | Инструкция |
| Количество отсеков для карточек, шт | Не менее 4 | Инструкция |
| Инверсионный метод сканирования | Карточка вставляется в отсек, коммуникатор считывает ее и воспроизводит заранее записанное сообщение, которое закрепляется за карточкой.  | Соответствие |
| Автоматический режим воспроизведения | Воспроизводятся все вставленные карточки по очереди | Соответствие |
| Пошаговый режим воспроизведения | Воспроизводится только вставленная карточка | Соответствие |
| Ручной режим воспроизведения | Управление происходит при помощи кнопок вперед-назад | Соответствие |
| Функция отсрочки воспроизведения | Наличие | Соответствие |
| Время отсрочки воспроизведения регулируется | Наличие | Соответствие |
| Максимальная задержка воспроизведения, сек | Не менее 12 сек | Инструкция |