**Джойстик с 8ми программируемыми клавишами для управления ПК**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика** | **Значение** |
| 1 | Персонализированная система управления устройствами универсального доступа для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата | Наличие |
| 2 | Специализированный манипулятор, шт.  | Не менее 1 |
| 3 | Материал корпуса специализированного манипулятора | Пластмасса |
| 4 | Наличие ручки управления и кнопок управления | Наличие  |
| 5 | Высота ручки управления специализированного манипулятора, мм | Не менее 30 |
| 6 | Количество кнопок управления специализированного манипулятора, шт.    | Не менее 8 |
| 7 | Дно корпуса нескользящее | Соответствует |
| 8 | Длина соединительного шнура, мм  | Не менее 1000 |
| 9 | Тип соединения с ПК USB | Соответствует |
| 10 | Габаритные размеры, мм | Не менее 290 х 220 х 160 |