|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Характеристика** | **Значение** |
| 1 | Клавиатура адаптированнаябеспроводная с большими кнопками и накладкойИмеет большие клавиши, находящиеся на увеличенном расстоянии друг от друга. Каждая из них находится в углублении, что облегчает навигацию и набор текста, а специальная накладка исключает возможность одновременного нажатия нескольких кнопок. Эта клавиатура облегчает навигацию и набор текста для слабовидящих благодаря цветовым контрастным решениям клавиш. | Соответствие |
| 2 | Цвет алфавитных кнопок | Зеленый |
| 3 | Цвет кнопок цифровых и знаков пунктуации | Красный |
| 4 | Цвет кнопок функциональных и кнопок навигации | Синий  |
| 5 | Световой индикатор включенного питания | Наличие |
| 6 | Отверстие для слива пролитой жидкости | Наличие |
| 7 | Элементы питания - ААА | Соответствие |
| 8 | Накладки для исключения нажатия нескольких клавиш | Наличие |
| 9 | Материал накладки - прозрачное органическое стекло | Соответствие |
| 10 | Беспроводное соединение с компьютером | Соответствие |
| 11 | Поддержка операционных систем Windows, Мас OS; | Соответствие |
| 12 | Инструкция    на русском языке | Наличие |
| 13 | Длина, мм. | от 455 до 465 |
| 14 | Ширина, мм. | от 185 до 202 |
| 15 | Высота клавиатуры с убранными ножками, мм. | от 20 до 30 |
| 16 | Высота клавиатуры с выдвинутыми ножками, мм. | от 35 до 42 |
| 17 | Высота клавиатуры с насадкой и убранными ножками, мм. | от 28 до 34 |
| 18 | Высота клавиатуры с насадкой и выдвинутыми ножками, мм. | от 45 до 52 |
| 19 | Высота кнопки, мм. | Не менее 7 |
| 20 | Толщина накладки, мм. | 4,7 до 6 |

**Клавиатура с накладкой**