**Многофункциональный стол Инклюзив - 1 штука**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Многофункциональный стол Инклюзив  ОКПД 32.99.53.139  *Примерный эскиз* | Качественная | Тип набора | Многофункциональный игровой и образовательный стол |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Комплектация | Столешница прямоугольной формы, по краю столешницы широкий бортик контрастного цвета, столешница расположена на основании. В основании стола имеются ниши с ящиками и полки для размещения методических материалов и учебно-игрового инструментария. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Состав | Стол, ящики для хранения, устройство «Говорящий магнит» |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал стола | ЛДСП |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Толщина материала стола | ≥16 | мм |  |
| Качественная | Обработка материала стола | Не имеет шероховатостей и заусенцев, углы закруглены, торцы поклеены кромкой ПВХ толщиной 2 мм. |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Размер стола (длина) | ≥1500 | мм |  |
| Количественная | Размер стола (ширина) | ≥800 | мм |  |
| Количественная | Размер стола (высота) | ≥570 | мм |  |
| Количественная | Количество полок | ≥12 | шт |  |
| Количественная | Количество ящиков | ≥4 | шт |  |
| Качественная | Описание устройства «Говорящий магнит» | Устройство в пластиковом корпусе имеет кнопку для записи и воспроизведения сообщения. Лицевая сторона выполнена из магнитно-маркерной поверхности белого цвета, на которой можно рисовать маркером. |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Ширина устройства «Говорящий магнит» | 120 | мм | Указать конкретное значение |
| Количественная | Время записи сообщения в устройство «Говорящий магнит» | 20 | секунд | Указать конкретное значение |