**Двойной игровой коммуникатор- 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/dvoynoy\_igrovoy\_kommunikator**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/dvoynoy_igrovoy_kommunikator)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Двойной игровой коммуникаторОКПД 32.99.53.130*Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |   | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой корпус, на котором размещены кнопки для записи голосовых сообщений, а по центру динамик. На кнопках есть кармашки для вставки карточек с изображениями. Позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Назначение | Предназначен для социализации детей, имеющих проблемы со слуховым восприятием и коммуникацией. |  |  |
| Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥2 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥2 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥15 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥30 | сек |  |
| Качественная | Качество звука воспроизведения | HD audio |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Регулировка громкости воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Размеры устройства (ДхШ) | 224х152 | мм | Указать конкретное значение |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание: батарейки АА 3 шт, в комплекте. | наличие |  | Значение не может изменяться |