**Игровой коммуникатор однокнопочный Мини - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/igrovoy\_kommunikator\_odnoknopochnyy\_mini**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/igrovoy_kommunikator_odnoknopochnyy_mini)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Игровой коммуникатор однокнопочный МиниОКПД 32.99.53.130*Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |   | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой прямоугольный корпус, лицевая сторона которого поделена на 2 зоны: 1) кнопки управления коммуникатором (смена уровня, регулировка громкости), дисплей отображающий текущий уровень, светодиодный индикатор; 2) зона нажатия клавиши воспроизведения.Между зонами имеется место для вертикальной установки карточки с изображением. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Назначение | Предназначен для социальной адаптации детей со сложностями в области слухового, зрительного и тактильного восприятия. |  |  |
| Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений, которые переключаются уровнем | ≥5 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥5 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥30 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥150 | сек |  |
| Качественная | Кнопка воспроизведения съемная | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Место для вертикальной установки карточки | Наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Светодиодная индикация работы | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | LED дисплей, отображающий текущий уровень записи/воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Качество звука воспроизведения | HD audio |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Регулировка громкости воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Размеры устройства (ДхШхВ) | 190х130х50 | мм | Указать конкретное значение |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание: батарейки АА 3 шт, в комплекте. | наличие |  | Значение не может изменяться |