**Говорящий фотоальбом - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/govoryashij-fotoalbom**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/govoryashij-fotoalbom)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Говорящий фотоальбомОКПД 32.99.53.130*Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |   | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой корпус, верхняя часть расширена по отношению к нижней, на котором размещена кнопка для записи и воспроизведения сообщений, информационный дисплей, а также прорезь для карточек с изображениями.Устройство предназначено для записи и воспроизведения голосовых сообщений. |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥24 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥20 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥8 | мин |  |
| Качественная | Прорезь для вставки карточек с изображениями | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание | Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте. |  | Значение не может изменяться |