**Кнопка-коммуникатор 3- 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/knopka-kommunikator-3**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/knopka-kommunikator-3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Кнопка-коммуникатор 3ОКПД 32.99.53.130*Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |   | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой корпус с уклоном лицевой части, на котором размещены кнопки для записи голосовых сообщений, а по центру динамик. Корпус имеет прорезь для вставки карточки. Устройство предназначено для записи и воспроизведения голосовых сообщений. |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Количество кнопок записи и воспроизведения сообщений | ≥3 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥3 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥15 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥45 | сек |  |
| Качественная | Цвета кнопок | Красный, желтый, синий |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Наличие уклона лицевой части корпуса | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Наличие прорези для вставки карточек с изображениями | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Размеры устройства (ДхШхВ) | 270х144х55 | мм | Указать конкретное значение |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус не имеет острых углов. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание: батарейки АА 3 шт, в комплекте. | наличие |  | Значение не может изменяться |