**Коммуникатор Гоу! 4+ - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/kommunikator-gou-4**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/kommunikator-gou-4)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Коммуникатор Гоу! 4+ОКПД 32.99.53.130*Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |   | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой прямоугольный корпус, лицевая часть которого поделена на 2 блока кнопок воспроизведения: верхний блок - для фиксируемых сообщений, нижний - для множественных сообщений, переключаемых уровнем). Кнопки воспроизведения в нижнем и в верхнем блоке разделяются съемной рамкой, под которой крепится карточка с изображениями. Съёмная рамка разделяет кнопки коммуникатора на четыре секции. Устройство позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Назначение | Предназначен для индивидуального использования одним ребенком и групповых занятий с детьми, имеющих проблемы со слуховым, зрительным, тактильным восприятием и коммуникацией. |  |  |
| Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥6 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥6 | шт |  |
| Количественная | Количество фиксируемых сообщений | ≥2 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений, которые переключаются уровнем | ≥28 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥7 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥30 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥15 | мин |  |
| Качественная | LED дисплей, отображающий текущий уровень записи/воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Рамка, фиксирующая карточку с изображениями контрастного цвета | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Регулировка громкости воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Качество звука воспроизведения | HD audio |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Размеры устройства (ДхШхВ) | 314х234х30 | мм | Указать конкретное значение |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание | Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте. |  | Значение не может изменяться |