**4-х кнопочный игровой коммуникатор на пояс - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/4\_kh\_knopochnyy\_igrovoy\_kommunikator\_na\_poyas**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/4_kh_knopochnyy_igrovoy_kommunikator_na_poyas)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | 4-х кнопочный игровой коммуникатор на поясОКПД 32.99.53.130*Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |   | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой корпус в форме четверти бублика, предназначенный для ношения на поясе, на котором размещены кнопки прямоугольной формы с круглой выпуклостью посередине. Позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Назначение | Предназначен для социальной адаптации детей, имеющих проблемы со слуховым, тактильным, зрительным восприятием и коммуникацией (аутизм, ДЦП). |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥4 | шт |  |
| Количественная | Количество записываемых сообщений | ≥4 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥15 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥60 | сек |  |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание: батарейки АА 3 шт, в комплекте. | наличие |  | Значение не может изменяться |