**Вращающийся многоуровневый игровой коммуникатор - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/8\_mi\_knopochnyy\_mnogourovnevyy\_igrovoy\_kommunikator**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/8_mi_knopochnyy_mnogourovnevyy_igrovoy_kommunikator)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Вращающийся многоуровневый игровой коммуникатор  ОКПД 32.99.53.130  *Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой корпус круглой формы с возможностью вращения, на котором размещены кнопки круглой формы с кармашками для карточек с изображениями. Позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥6 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥6 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений, которые переключаются уровнем | ≥48 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥8 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥60 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥48 | мин |  |
| Качественная | Светодиодная индикация работы | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | LED дисплей, отображающий текущий уровень записи/воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Регулировка громкости воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Размеры устройства (ДхШ) | 350х180 | мм | Указать конкретное значение |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание | Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте. |  | Значение не может изменяться |