**4-х кнопочный игровой коммуникатор №3 - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/4\_kh\_knopochnyy\_igrovoy\_kommunikator\_%E2%84%963**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/4_kh_knopochnyy_igrovoy_kommunikator_%E2%84%963)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | 4-х кнопочный игровой коммуникатор №3  ОКПД 32.99.53.130  *Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой квадратный корпус, задняя часть которого слегка возвышена над передней под плавным углом, на котором размещены 4 кнопки с окошками, которые предназначены для сменных карточек с изображениями. Карточка с изображениями закрывается съемной рамкой. Позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥4 | шт |  |
| Количественная | Количество записываемых сообщений | ≥4 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥1 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥10 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥40 | сек |  |
| Качественная | Съемная рамка, фиксирующая карточку | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Размеры устройства (ДхШхВ) | 150х150х30 | мм | Указать конкретное значение |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание: батарейки АА 3 шт, в комплекте. | наличие |  | Значение не может изменяться |