|  |
| --- |
| ***Коммуникатор***  |
| Общее описание | Коммуникатор позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. Представляет собой пластиковый корпус, на котором находится 4 автономные рабочие зоны, каждая зона имеет кнопку, окошко для карточки и ячейку на возвышении коммуникатора; все рабочие зоны разграничены по краям и между собой. Изготовлено из высококачественного ударопрочного пластика, имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов.  | Соответствие |
| Количество кнопок воспроизведения, шт | Не менее 4 | Инструкция |
| Количество записываемых сообщений, шт | Не менее 4 | Инструкция |
| Количество сообщений на каждом уровне, шт | Не менее 1 | Инструкция |
| Количество уровней, шт | Не менее 1 | Инструкция |
| Время записи одного сообщения, сек | Не менее 10 | Инструкция |
| Общее время записи, сек | Не менее 40 | Инструкция |
| Цвета кнопок | красный, желтый, синий и зеленый | Соответствие |
| Кнопки воспроизведения съемные | Наличие | Инструкция |
| Корпус и кнопки изготовленны из прочного пластика, не имеющего острых углов | Наличие | Соответствие |
| Питание | Батарейки АА | Соответствие |
| Кол-во элементов питания, шт | Не менее 3 | Инструкция |