**Коммуникатор Гоу! 9+ - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/kommunikator-gou-9**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/kommunikator-gou-9)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Коммуникатор Гоу! 9+ОКПД 32.99.53.130*Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |   | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой прямоугольный корпус, лицевая часть которого поделена на 2 блока кнопок воспроизведения: верхний блок - для фиксируемых сообщений, нижний - для множественных сообщений, переключаемых уровнем). Кнопки воспроизведения в нижнем и в верхнем блоке разделяются съемной рамкой, под которой крепится карточка с изображениями. Съёмная рамка разделяет кнопки коммуникатора на девять секций. Устройство позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Назначение | Предназначен для индивидуального использования одним ребенком и групповых занятий с детьми, имеющих проблемы со слуховым, зрительным, тактильным восприятием и коммуникацией. |  |  |
| Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥12 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥9 | шт |  |
| Количественная | Количество фиксируемых сообщений | ≥3 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений, которые переключаются уровнем | ≥63 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥7 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥60 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥66 | мин |  |
| Качественная | LED дисплей, отображающий текущий уровень записи/воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Рамка, фиксирующая карточку с изображениями контрастного цвета | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Регулировка громкости воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Качество записи/воспроизведения MP3 | ≥128 | Кбит/сек |  |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание | Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте. |  | Значение не может изменяться |