**Коммуникатор с символами для незрячих - 1 шт**

[**https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/kommunikator-s-simvolami-dlya-nezryachih**](https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/kommunikator-s-simvolami-dlya-nezryachih)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Коммуникатор с символами для незрячихОКПД 32.99.53.130*Примерный эскиз* | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |   | Значение не может изменяться |
| Качественная | Описание устройства | Представляет собой корпус прямоугольной формы, на котором размещены кнопки для записи голосовых сообщений. На кнопки накладываются специальные тактильные кнопки с рельефной поверхностью в форме картинок. Устройство предназначено для записи и воспроизведения сообщений. |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Количество кнопок воспроизведения | ≥6 | шт |  |
| Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥6 | шт |  |
| Количественная | Количество уровней | ≥6 | шт |  |
| Количественная | Время записи одного сообщения | ≥60 | сек |  |
| Количественная | Общее время записи | ≥36 | мин |  |
| Качественная | Съемные тактильные кнопки-пиктограммы с рельефной поверхностью | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Количество съемных тактильных кнопок-пиктограмм с рельефной поверхностью | ≥6 | шт |  |
| Качественная | Изображения на кнопках-пиктограммах | ложка, сердечко, знак вопроса, рука, туалет, стакан |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | LED дисплей, отображающий текущий уровень | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Регулировка громкости воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Качество звука воспроизведения | HD audio |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Размеры устройства (ДхШхВ) | 355х270х50 | мм | Указать конкретное значение |
| Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание | Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте. |  | Значение не может изменяться |