|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Коммуникатор*** | | |
| Общее описание | Позволяет записывать голосовые сообщения.  Представляет собой прямоугольный корпус, задняя часть которого слегка возвышена над передней под плавным углом, на котором размещены 8 кнопок с окошками для подписанных демонстрационных карточек. Изготовлено из высококачественного ударопрочного пластика, имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов. Есть возможность подключения до 4-х выносных кнопок | Соответствие |
| Количество кнопок воспроизведения, шт | Не менее 8 | Инструкция |
| Количество сообщений, которые переключаются уровнем, шт | Не менее 64 | Инструкция |
| Количество сообщений на каждом уровне, шт | Не менее 9 | Инструкция |
| Количество уровней, шт | Не менее 8 | Инструкция |
| Время записи одного сообщения, сек | Не менее 60 | Инструкция |
| Общее время записи, мин | Не менее 64 | Инструкция |
| LED дисплей, отображающий текущий уровень | Наличие | Соответствие |
| Регулировка громкости | Наличие | Соответствие |
| Встроенная АКБ | Наличие | Соответствие |
| Время автономной работы, ч. | Не менее 5 | Инструкция |
| Изготовлено из прочного пластика, не имеющего острых углов | Наличие | Соответствие |
| Размер (Д\*Ш), см | Не менее 35\*18 | Инструкция |