|  |  |
| --- | --- |
| **Коммуникатор с символами для незрячих** | |
| - количество кнопок воспроизведения ≥ 6 шт.  - количество уровней сообщений ≥ 6шт.  - время записи одного сообщения ≥ 60 сек.  - общее количество сообщений ≥ 36шт.  - общее время записи ≥ 36 минут  - размер тактильные кнопки-пиктограммы не менее 70\*70 мм | - корпус устройства ударопрочный пластик, не имеет острых углов  - коммуникатор имеет Led индикатор, показывающий текущий уровень записи.  - коммуникатор имеет съемные тактильные кнопки-пиктограммы: ложка, сердечко, знак вопроса, рука, туалет, стакан.  - сообщения можно перезаписывать.  - в комплекте идут 6 сменных тактильных пиктограмм.  - корпус устройства пластик.  - корпус тактильных кнопок-пиктограмм - пластик  - питание – встроенная аккумуляторная батарея, зарядное устройство в комплекте. |