**Стол для развития моторики - 1 штука**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком конкретное значение или диапазон*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Стол для развития моторикиОКПД 32.99.53.139*Примерный эскиз* | Качественная | Тип оборудования | Многофункциональный стол для развития моторики верхних и нижних конечностей |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Комплектация | Деревянный стол на металлокаркасе, на поверхности столешницы выфрезерованы различные лабиринты, выемки для вставки колышков, оснащен тактильными тренировочными панелями, механизмами с движущимися частями, которые требуют нажатия, вращения или перемещения. На торце основания стола расположена направляющая с педалями для ног. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Состав | Деревянная столешница на металлокаркасе, Тренажер «Ротационный»; Тренажер «Сгибание-разгибание» пальцев; Тренажер «Валик для сгибания-разгибания рук»; Тренажер для развития координации движений рук с парными отверстиями и фигурами; Тренажер для развития силы пальцев рук; Тренажер «Штурвал»; Педальный тренажер для развития мышц нижних конечностей с регулируемым сопротивлением, устройство «Говорящий магнит». |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал столешницы | Бук |  | Указать конкретное значение |
| Качественная | Материал основания стола | Нержавеющая сталь |  | Указать конкретное значение |
| Количественная | Длина стола | ≥1200 | мм |  |
| Количественная | Ширина стола | ≥600 | мм |  |
| Количественная | Высота стола | ≥700 | мм |  |
| Количественная | Диапазон регулировки высоты столешницы | ≥500 | мм |  |
| Количественная | Количество тренажеров на столе | ≥7 | шт |  |
| Количественная | Количество тренажеров «Штурвал» | 1 | шт | Указать конкретное значение |
| Качественная | Назначение тренажера «Штурвал»» | Тренировка движений поворота рук |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Комплектация тренажера «Штурвал»» | Штурвал, установленный на столешнице, с изменяемым сопротивлением вращения, с изменяемой нагрузкой |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал стойки штурвала | Нержавеющая сталь |  |  |
| Качественная | Материал штурвала | Бук |  |  |
| Количественная | Длина тренажера «Штурвал» | ≥400 | мм |  |
| Количественная | Ширина тренажера «Штурвал» | ≥200 | мм |  |
| Количественная | Высота тренажера «Штурвал» | ≥400 | мм |  |
| Количественная | Ширина штурвала тренажера «Штурвал» | ≥40 | мм |  |
| Количественная | Толщина штурвала тренажера «Штурвал» | ≥25 | мм |  |
| Количественная | Диаметр утяжелителя штурвала тренажера «Штурвал» | ≥25 | мм |  |
| Количественная | Количество тренажеров «Ротационный» | 1 | шт | Указать конкретное значение |
| Качественная | Назначение тренажера «Ротационный» | Тренировка движений поворота кистей рук внутрь и наружу |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Конструкция тренажера «Ротационный» | Встроенная в столешницу подставка под предплечье и вращательная рукоять |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Конструкция подставки под предплечье | С регулировкой по высоте и вылету |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Конструкция вращательной рукоятки | С регулируемым сопротивлением |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Длина рукояти тренажера «Ротационный» | ≥130 | мм |  |
| Количественная | Диаметр рукояти, мм | ≥32 | мм |  |
| Количественная | Длина подложки под предплечье | ≥170 | мм |  |
| Количественная | Ширина подложки под предплечье | ≥100 | мм |  |
| Количественная | Диапазон регулировки высоты подставки под предплечье | ≥200 | мм |  |
| Количественная | Диапазон регулировки высоты стойки для рукояти | ≥190 | мм |  |
| Количественная | Длина тренажера «Ротационный» | ≥550 | мм |  |
| Количественная | Ширина тренажера «Ротационный» | ≥250 | мм |  |
| Количественная | Высота тренажера «Ротационный» | ≥250 | мм |  |
| Качественная | Материал металлических конструкций | Нержавеющая сталь | мм |  |
| Количественная | Количество тренажеров «Сгибание-разгибание пальцев» | 1 | шт | Указать конкретное значение |
| Качественная | Назначение тренажера «Сгибание-разгибание пальцев» | Тренировка сгибания-разгибания пальцев рук |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Конструкция тренажера «Сгибание-разгибание пальцев» | Встроенная в столешницу подставка для предплечья и система петель для пальцев рук |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Конструкция подставки под предплечье | С регулировкой по высоте и вылету |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал стойки подставки под предплечье | Нержавеющая сталь |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Длина подставки под предплечье | ≥170 | мм |  |
| Количественная | Ширина подставки под предплечье | ≥100 | мм |  |
| Количественная | Диапазон регулировки высоты подставки под предплечье | ≥200 | мм |  |
| Количественная | Диапазон регулировки расстояния между подставкой под предплечье и креплениями для подвесных колец | ≥270 | мм |  |
| Количественная | Длина тренажера «Сгибание-разгибание пальцев» | ≥500 | мм |  |
| Количественная | Ширина тренажера «Сгибание-разгибание пальцев» | ≥250 | мм |  |
| Количественная | Высота тренажера «Сгибание-разгибание пальцев» | ≥250 | мм |  |
| Количественная | Диаметр узла под палец | ≥20 | мм |  |
| Количественная | Количество тренажеров «Валик для сгибания-разгибания рук» | 1 | шт | Указать конкретное значение |
| Качественная | Назначение тренажера «Валик для сгибания-разгибания рук» | Тренировка сгибания и разгибания кистей рук, для укрепления мышц кисти |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Конструкция тренажера «Валик для сгибания-разгибания рук» | Валики разного диаметра, расположенные на стойках |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал стоек | Нержавеющая сталь |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Конструкция валиков | С регулировкой сопротивления вращения |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Длина тренажера «Валик для сгибания-разгибания рук» | ≥600 | мм |  |
| Количественная | Ширина тренажера «Валик для сгибания-разгибания рук» | ≥150 | мм |  |
| Количественная | Высота тренажера «Валик для сгибания-разгибания рук» | ≥320 | мм |  |
| Количественная | Диаметр маленького вала | 35 | мм | Указать конкретное значение |
| Количественная | Длина маленького вала | ≥150 | мм |  |
| Количественная | Диаметр большого вала | ≥35 | мм |  |
| Количественная | Длина большого вала | ≥150 | мм |  |
| Количественная | Количество тренажеров «Для развития координации движений рук с парными отверстиями и фигурами» | 1 | шт | Указать конкретное значение |
| Качественная | Назначение тренажера «Для развития координации движений рук с парными отверстиями и фигурами» | Тренировка координации, развития функций мелкой моторики, движений кистей и пальцев рук |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Конструкция тренажера «Для развития координации движений рук с парными отверстиями и фигурами» | Колышки различного размера в отверстиях различного диаметра и вырезанные парные фигуры на столешнице для координации со стилусами |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Длина тренажера «Для развития координации движений рук с парными отверстиями и фигурами» | ≥400 | мм |  |
| Количественная | Ширина тренажера «Для развития координации движений рук с парными отверстиями и фигурами» | ≥350 | мм |  |
| Количественная | Высота тренажера «Для развития координации движений рук с парными отверстиями и фигурами» | ≥150 | мм |  |
| Качественная | Материал колышков | Бук |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал стилусов | Бук |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Количество колышков в комплекте | ≥8 | шт |  |
| Количественная | Количество фигур на столешнице | ≥8 | шт |  |
| Количественная | Количество стилусов в комплекте | ≥2 | шт |  |
| Количественная | Количество тренажеров «Для развития силы пальцев рук» | 1 | шт | Указать конкретное значение |
| Качественная | Назначение тренажера «Для развития силы пальцев рук» | Тренировка функции вкручивания, координации, развития функций мелкой моторики, движений кистей и пальцев рук |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Конструкция тренажера «Для развития силы пальцев рук» | Стойка с панелью, с расположенными на ней винтами в виде пружин с головками различной формы |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Конструкция винтов | С сопротивлением в виде пружин |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал ножки стойки | Нержавеющая сталь |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал панели стойки | Бук |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал винтов | Нержавеющая сталь |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал головок винтов | Бук |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Длина тренажера «Для развития силы пальцев рук» | ≥200 | мм |  |
| Количественная | Ширина тренажера «Для развития силы пальцев рук» | ≥200 | мм |  |
| Количественная | Высота тренажера «Для развития силы пальцев рук» | ≥250 | мм |  |
| Количественная | Диаметр стойки с винтами | ≥150 | мм |  |
| Количественная | Высота регулировки стойки | ≥50 | мм |  |
| Количественная | Количество головок винтов | ≥5 | шт |  |
| Количественная | Ширина устройства «Говорящий магнит»  |  120 | мм | Указать конкретное значение |
| Количественная | Время записи сообщения в устройство «Говорящий магнит»  |  20 | секунд | Указать конкретное значение |